**Maslighting**

Grondspot FCS1200E   
Product afmeting: D200x150mm   
Led chip: CREE   
Materiaal: Stainless steel + tempered glass   
Power: 15w   
CCT: 3000k   
IP67   
Uitstralingshoek: 10º, 15º, 25º, 30º, 40º, 60º, º0x60º, 45x25º.

Zeer compact format met hoge lichtopbrengst



\

