**Maslighting**

Grondspot FCS1200E
Product afmeting: D200x150mm
Led chip: CREE
Materiaal: Stainless steel + tempered glass
Power: 15w
CCT: 3000k
IP67
Uitstralingshoek: 10º, 15º, 25º, 30º, 40º, 60º, º0x60º, 45x25º.

Zeer compact format met hoge lichtopbrengst

\

